BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Descrizione

## Informazioni visualizzate sul display

Sul display vengono visualizzate istruzioni dettagliate sulle diverse operazioni effettuabili con il telefono. Se il telefono è in attesa, la riga superiore contiene informazioni di carattere generale. La riga centrale visualizza il nome ed il numero di estensione. L'ultima riga contiene le descrizioni dei tasti menu.

Durante una chiamata interna, la riga centrale visualizza il nome, il numero di estensione e lo stato dell'interlocutore.

Se si effettua una chiamata interna a un utente che ha attivato una deviazione, la prima riga riporta il nome e il numero di estensione della persona chiamata, mentre sulla riga centrale è indicato il numero a cui è stata deviata la chiamata.

Durante una chiamata esterna in arrivo, la riga centrale riporta il numero e lo stato dell'interlocutore (se collegato ad una linea ISDN).

#### Informazioni sullo stato

Informazioni sullo stato durante chiamate interne:

|  |  |  | Chiamata in arrivo. |
|  |  |  | Una chiamata è in attesa. |
|  |  |  | Conferenza. |
|  |  |  | Congestione nel sistema. |
|  |  |  | Modo conversazione. |
|  |  |  | Chiamata ISDN, Segretezza numero è attivata sull'estensione chiamata/chiamante. |
|  |  |  | Intrusione. |
|  |  |  | L'estensione chiamata è libera. |
|  |  |  | L'estensione chiamata è libera sulla linea 2. |
|  |  |  | Il numero composto non è disponibile. |
|  |  |  | Numero sconosciuto. |
|  |  |  | Il numero chiamato è bloccato. |
|  |  |  | Il numero composto è incompleto. |
|  |  |  | L'estensione chiamata è occupata. |
|  |  |  | L'estensione chiamata ha messo in attesa una chiamata. |
|  |  |  | Non è consentito rispondere a chiamate in arrivo dalla suoneria comune. |
|  |  |  | Richiamata da una singola chiamata messa in attesa. |
|  |  |  | Modalità di attesa. |
|  |  |  | Per l'estensione chiamata sono disponibili informazioni di testo memorizzate. |
|  |  |  | Per l'estensione chiamata sono disponibili informazioni vocali memorizzate. |
|  |  |  | Riporta la temperatura esterna e la tendenza (verso l'alto o il basso) se il sistema telefonico è dotato di un sensore termico opzionale. |

© Ericsson Enterprise 2003