BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Chiamate in arrivo

## Risposta alle chiamate

Sganciare l'handset.

#### Vivavoce

Linea 1

Premere senza sganciare l'handset.

Oppure:

Premere senza sganciare l'handset.

Ora si è collegati al chiamante tramite l'altoparlante ed il microfono.

Premere per terminare una chiamata vivavoce.

#### Su un'altra estensione

Si può rispondere ad una chiamata verso un'altra estensione da qualsiasi telefono dell'ufficio.

Chiamare l'estensione che squilla.

Si riceve il tono di occupato.

Premere (vedi display).

#### Consente di effettuare chiamate sulla linea 2

Se si desidera ricevere chiamate mentre si sta conversando, assegnare innanzitutto la funzione Libero su 2˚ accesso ad un tasto programmabile.

Premere per attivare/disattivare la funzione Libero su 2˚ accesso (preprogrammato).

Se la funzione Libero su 2˚ accesso è attiva, la luce è accesa e si possono ricevere chiamate mentre si sta conversando.

#### Risposta ad una seconda chiamata

In caso di nuova chiamata in arrivo mentre si è già al telefono, viene emesso un segnale di suoneria diverso ed un tasto di linea lampeggia:

Linea 2

Premere il tasto di linea lampeggiante.

La prima chiamata viene messa in attesa.

Nota:

se si desidera sapere chi sta chiamando, premere (vedi display).

Per tornare alla prima chiamata:

Linea 1

Premere il primo tasto di linea.

La seconda chiamata viene messa in attesa. Ora si è collegati al primo chiamante.

Premere se si desidera terminare la chiamata in corso.

© Ericsson Enterprise 2003