BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
ISDN-faciliteiten

## Nummeridentificatie

Het voornaamste verschil vergeleken met het analoge openbare net is de nummeridentificatie tussen de verbonden partijen.

Wanneer u een uitgaand extern gesprek tot stand brengt, worden het openbare nummer van uw systeem en uw aansluitingsnummer naar de opgeroepen partij gezonden. Wanneer het nummer van de antwoordende partij anders dan het gekozen nummer is (bijvoorbeeld na een omleiding), wordt u over het nummer van de antwoordende partij geïnformeerd.

Wanneer u een inkomend extern gesprek op uw telefoon beantwoordt (of van een ander toestel), ziet u het nummer van de oproeper op het display. Uw openbaar nummer wordt naar de oproeper gezonden.

© Ericsson Enterprise 2003