BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Beschrijving

## Display informatie

Het display steunt uw acties op het telefoontoestel met stap voor stap aanwijzingen. Wanneer uw telefoon inactief is, toont de bovenste lijn algemene informatie. De middelste lijn toont uw naam en aansluitingsnummer. De onderste lijn toont tekst voor de menutoetsen.

Tijdens een intern gesprek toont de middelste lijn de naam van de andere partij, zijn aansluitingsnummer en status.

Indien u een gesprek voert met iemand die een omleiding geactiveerd heeft, toont de eerste lijn de naam en het aansluitingsnummer van de persoon die u hebt opgeroepen, de middelste lijn toont, naar waar het gesprek wordt omgeleid.

Tijdens een binnenkomend extern gesprek toont de middelste lijn het nummer van de andere partij en zijn status (indien verbonden met een ISDN-hoofdlijn).

#### Statusinformatie

Statusinformatie tijdens interne oproepen:

|  |  |  | Het opgeroepen nummer is geblokkeerd. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting is bezet. |
|  |  |  | Inkomend gesprek. |
|  |  |  | Conferentie. |
|  |  |  | Opstopping in het systeem. |
|  |  |  | ISDN-oproep, geheim nummer is geactiveerd op de opgeroepen/oproepende aansluiting. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting is vrij. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting is vrij op lijn 2. |
|  |  |  | Het nummer was onvolledig. |
|  |  |  | Opschakeling. |
|  |  |  | Aannemen van inkomende gesprekken van de algemene bel is niet toegelaten. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting heeft een gesprek in wacht geplaatst. |
|  |  |  | Er wordt een gesprek in wacht geplaatst. |
|  |  |  | De heroproep van een individueel gesprek werd in wacht geplaatst. |
|  |  |  | Gespreksmodus. |
|  |  |  | Het gekozen nummer is niet bereikbaar. |
|  |  |  | Nummer onbekend. |
|  |  |  | Wacht indien bezet modus. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting heeft tekstinformatie opgeslagen. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting heeft gesproken informatie opgeslagen. |
|  |  |  | Geeft de buitentemperatuur en de tendens aan (naar boven of beneden), indien uw telefoon met een optionele temperatuursensor is uitgerust. |

© Ericsson Enterprise 2003