BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Uitgaande gesprekken

## Nummer bezet

U roept een nevenaansluiting op en hoort een bezettoon.

#### Wacht indien bezet

U kunt uw gesprek als bezet aangeven door een uitgeschakeld belsignaal.

Druk (zie display).

Leg de hoorn niet op. Wanneer de opgeroepen aansluiting de hoorn terug oplegt, wordt hij automatisch terug opgebeld.

Notitie:

Wanneer u de bezettoon opnieuw hoort, laat de gewenste aansluiting geen wachten indien bezet toe.

#### Opschakeling

U kunt op een lopend gesprek van een bezette aansluiting opschakelen (indien deze functie wordt toegelaten).

Druk (zie display).

Er wordt een opschakelingstoon gehoord en een gesprek met drie partijen wordt tot stand gebracht. Wanneer de opgeroepen aansluiting de hoorn terug oplegt en u de hoorn niet oplegt, wordt de opgeroepen aansluiting automatisch heropgeroepen.

Notitie:

Wanneer u nog altijd de bezettoon hoort, is uw aansluiting niet bevoegd om op te schakelen of de gewenste aansluiting wordt beschermd tegen opschakelen.

© Ericsson Enterprise 2003