BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Gesprek tellen

## Kostenteller voor andere uitlezen

Indien u bevoegd bent, kunt u de kostentellers uitlezen en terugzetten voor andere nevenaansluitingen en hoofdlijnen. Wanneer uw systeem met een printer uitgerust is, bestaat de mogelijkheid om een print-out te maken.

Kiezen.

Het systeem toont de verzamelde kosten van uw eigen nevenaansluiting sinds de laatste reset.

Druk (zie display).

Het systeem heeft een wachtwoord nodig.

Voer het wachtwoord in.

Vraag uw systeembeheerder naar het bepaalde wachtwoord.

In geval van een typefout, druk de volume verminderen toets om het laatst ingevoerde cijfer te wissen.

Druk om het wachtwoord te bevestigen (zie display).

Kies de kostenteller die u wenst uit te lezen.

Druk om een nevenaansluitingsteller uit te lezen (zie display).

Indien het systeem tot een netwerk hoort, kunt u de kosten van de verbindingslijnen in dit menu uitlezen.

Of:

Druk om een hooflijnteller uit te lezen (zie display).

Voer het indexnummer van de gewenste nevenaansluiting of hoofdlijn in.

(Indien u geen indexnummer invoert, zullen de verzamelde kosten van het volledige systeem worden getoond.)

Druk om naar het vorige menu terug te gaan (zie display).

Druk om de teller terug te zetten (zie display).

Notitie:

De functie in dit menu kan enkel worden toegepast, wannneer er een printer aan het systeem aangesloten is. Om een reset procedure te beginnen, hebt u een speciaal autoriteitsniveau nodig (vraag uw systeembeheerder of deze eigenschap op uw telefoontoestel beschikbaar is). Om verschillende getelde waarden voor alle nevenaansluitingen en hoofdlijnen te vermijden, raden wij aan alle nevenaansluitings- en hoofdlijntellers terzelfdertijd terug te zetten.

Druk om een print-out te maken (zie display).

Deze functie is van toepassing, wanneer er een printer aan het systeem aangesloten is.
U hebt ook een speciaal autoriteitsniveau nodig om een print-out te maken. Voor een gedetailleerde beschrijving van de print-out, zie paragraaf Print-out.

Druk om de teller op het display te tonen (zie display).

In dit menu hebt u dezelfde mogelijkheden als in het vorige menu. Het is ook mogelijk zonder een printer terug te zetten.

Indien u geen specifiek indexnummer in deze procedure hebt ingevoerd, krijgt u de verzamelde kosten van het volledige systeem te zien.

Druk om de gedetailleerde tellers van iedere nevenaansluiting/hoofdlijn uit te lezen (zie display).

In dit menu hebt u dezelfde mogelijkheden als in het vorige menu om een afzonderlijke teller uit te lezen.

Druk om door alle tellers te gaan (zie display).

Druk om de procedure te beëindigen.

© Ericsson Enterprise 2003