BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Tijdens gesprekken

## Algemene wachtstand

Wachten

Druk (voorgeprogrammeerd).

De lijntoetslamp knippert langzaam. Het gesprek kan binnen een minuut van iedere nevenaansluiting worden opgenomen, of het zal opnieuw op de wachtaansluiting heropgeroepen worden.

Lijn 1

Druk om op de eigen aansluiting op te nemen.

Of:

Neem op een andere aansluiting op:

Roep de nevenaansluiting op, die het gesprek in wacht plaatst.

Druk (zie display).

© Ericsson Enterprise 2003