BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Andere nuttige eigenschappen

## DTMF tonen

De DTMF functie wordt gebruikt om antwoordapparaten of andere telecommunicatietoestellen te controleren.

Voer een intern of extern gesprek om het gewenste toestel te bereiken.

Wanneer uw gesprek beantwoord wordt, kunt u doorgaan met cijfers kiezen die als DTMF cijfers (toonsignalen) aan het opgeroepen toestel gezonden worden om de gewenste functies te activeren.

© Ericsson Enterprise 2003