BusinessPhone — Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Funkcje ISDN

## Identyfikacja numeru

Główną różnicą w porównaniu z analogową siecią publiczną jest identyfikacja numerów rozmówców.

Po nawiązaniu połączenia z numerem zewnętrznym numer centrali użytkownika w sieci publicznej i numer wewnętrzny zostaną przesłane do aparatu wywołanego rozmówcy. Jeśli numer rozmówcy będzie inny niż numer, który został wybrany (np. gdy nastąpi przekierowanie połączenia), na wyświetlaczu pojawi się także numer docelowy.

Jeśli przy użyciu własnego lub innego aparatu zostanie odebrane połączenie zewnętrzne, na wyświetlaczu pojawi się numer osoby dzwoniącej. Używany numer publiczny zostanie przesłany do osoby dzwoniącej.

© Ericsson Enterprise 2003