BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Другие полезные функции

## Тоны DTMF

Функция DTMF используется для управления автоответчиками и другими телекоммуникационными устройствами.

Произведите внешний вызов для доступа к нужному устройству.

Когда на вызов ответят, можно продолжать набирать цифры, которые будут посылаться на вызываемое устройство как тоны DTMF (тональные сигналы) для управления нужными функциями.

© Ericsson Enterprise 2003