BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Перенаправление вызовов

## Индивидуальная переадресация

Эта функция позволяет переадресовать ваши вызовы на внутренние или внешние номера, в частности, на любой списочный номер, на аппарат сотрудника, на внешний номер или на общий сокращенный номер (например, номер вашего телефона в автомобиле).

Примечание:

Во избежание неверного использования на вашей линии индивидуальная переадресация может быть заблокирована, см. раздел Безопасность.

#### Программирование и включение внутренней переадресации

Переадресация ваших вызовов на внутреннюю линию.

2nd

Нажмите клавишу «Вторая функция».

Diversion

Нажмите клавишу «Переадресация» и наберите новый списочный номер.

Любой списочный номер.

2nd

Нажмите клавишу «Вторая функция».

Diversion

Нажмите клавишу «Переадресация».

Тон подтверждения. Лампа переадресации загорается и остается зажженной. На дисплее отображается текущее состояние переадресации.

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

У вас сохраняется возможность совершать вызовы, как обычно. Особый тон КПВ напоминает о том, что включено перенаправление вызовов.

Примечание:

Включить внутреннюю индивидуальную переадресацию невозможно, если уже включена внешняя индивидуальная переадресация.

#### Прекращение внутренней переадресации

2nd

Нажмите клавишу «Вторая функция».

Diversion

Нажмите клавишу «Переадресация».

Индивидуальная переадресация прекращается. Лампа гаснет.

#### Программирование и включение нового номера внешней переадресации

Чтобы установить новый адрес индивидуальной внешней переадресации:

Наберите код.

Наберите код (одна или несколько цифр) внешнего вызова и введите новый номер внешней переадресации.

Максимальная длина – 24 цифры.

Примечание:

Если ваша общая сеть требует ожидания второго тона контроля посылки вызова, нажмите .

Нажмите, чтобы включить индивидуальную переадресацию.

Тон подтверждения.

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

Примечание:

Перед уходом вызовите вашу линию, чтобы проверить, правильно ли настроена внешняя переадресация. Таким образом можно убедиться, что номер запрограммирован правильно, и ваши вызовы не будут по ошибке переадресованы другому абоненту. Индивидуальную внешнюю переадресацию можно также использовать при помощи функции DISA, см. раздел Другие полезные функции.

#### Прекращение внешней переадресации

Наберите код.

Нажмите клавишу.

Примечание:

Запрограммированный номер переадресации не удаляется из памяти, происходит только прекращение переадресации.

#### Возобновление внешней переадресации

Переадресация ваших вызовов на внешнюю линию.

Наберите, чтобы включить запрограммированную внешнюю переадресацию.

У вас сохраняется возможность совершать вызовы, как обычно. Особый тон КПВ напоминает о том, что включено перенаправление вызовов. На дисплее отображается сообщение о включении внешней переадресации.

Нажмите клавишу.

© Ericsson Enterprise 2003