BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Beskrivning

## Toner

Toner hörs i luren.

Kopplingston (Systemet är redo, du kan slå önskat nummer) |  |
Särskild kopplingston (Systemet är redo, du kan slå önskat nummer. Telefonen är vidarekopplad) |  |
Rington (Ringsignal skickas till den uppringda telefonen) |  |  |  | - upprepas efter 4 s |
Särskild rington (Ringsignal till linje 2) |  |  |  | - upprepas efter 4 s |
Upptagetton (Det uppringda numret är upptaget) |  |
Ton för nummer som inte nås (Det uppringda numret kan inte nås för tillfället eller har inte någon abonnent) |  |
Samtal väntar-ton |  |  |  |  |
Spärrton (Kopplingsmöjligheter saknas pga. överbelastat nät eller därför att det uppringda numret är spärrat) |  |
Verifieringston (Bekräftar att den beställda funktionen har kopplats in) |  |
Inbrytningston (Skickas till samtliga parter vid inbrytning) |  |
Konferenston (Skickas till samtliga deltagare i en konferens) |  |  |  | - upprepas efter 15 s |

### Signaler

Ringsignaler avges från telefonen.

Intern ringsignal |  |  |  | - upprepas efter 4 s |
Extern ringsignal |  |  |  | - upprepas efter 4 s |
Signal för automatisk återuppringning |  |

Obs!

I den här handboken beskrivs standardsystemets toner och signaler. Lokala avvikelser kan förekomma.

© Ericsson Enterprise 2003