BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Kuvaus

## Näytön tiedot

Tehdessäsi toimintoja puhelimella näyttö auttaa sinua antamalla yksityiskohtaisia ohjeita. Puhelimesi ollessa lepotilassa näet näytön ylimmällä rivillä yleistä tietoa. Keskimmäisellä rivillä näkyy nimesi ja alanumerosi. Alimmalla rivillä näkyvät valikkonäppäinten opastetekstit.

Sisäpuhelun aikana näet näytön keskimmäisellä rivillä toisen osapuolen nimen, luettelonumeron ja tiedon tilasta.

Jos soitat sisäpuhelun henkilölle, joka on aktivoinut soitonsiirron, ensimmäisellä rivillä näkyy henkilön nimi ja alanumero ja keskimmäisellä rivillä kerrotaan, mihin puhelu on siirretty.

Tulevan ulkopuhelun aikana näet näytön keskimmäisellä rivillä toisen osapuolen numeron ja tiedon tilasta.

Tuetaanko ulkoisen puhelinnumeron näyttöä on verkosta riippuvainen. Mikäli näyttöä ei tueta, näytöllä näytetään ’ULKOINEN’ ja ulkolinjan luettelonumero. Vaikka näyttöä tuettaisiin voi soittaja estää oman numeronsa näytön, tässä tapauksessa näytöllä näytetään ’NÄYTTÖ ESTETTY’.

Mikäli nimi on tallennettu järjestelmäsi ulkoisiin puhelinnumeroihin, tällöin se myös näytetään näytöllä. (Ota yhteyttä järjestelmän pääkäyttäjää, onko toiminto 'Ulkoisten puhelinnumeroiden nimen näyttö' käytettävissä järjestelmässäsi).

#### Tilatiedot

Tilatiedot sisäpuhelujen aikana:

|  |  |  | Valittu numero on estetty. |
|  |  |  | Soitettu alaliittymä on varattuna. |
|  |  |  | Tuleva puhelu. |
|  |  |  | Neuvottelu. |
|  |  |  | Ruuhkaa järjestelmässä. |
|  |  |  | ISDN puhelu, numeron salaus on aktivoitu soittaneessa/soittavassa alanumerossa. |
|  |  |  | Soitettu alaliittymä on vapaana. |
|  |  |  | Soitetussa alaliittymässä linja 2 on vapaana. |
|  |  |  | Numero oli epätäydellinen. |
|  |  |  | Rinnankytkentä. |
|  |  |  | Tulevien puheluiden poiminta yhteisestä kellosta ei sallittu |
|  |  |  | Puhelu on soitetussa alaliittymässä laitettu pitoon |
|  |  |  | Puhelu on pidossa |
|  |  |  | Palautuva kutsu pitoon asetetusta puhelusta. |
|  |  |  | Puhetila. |
|  |  |  | Valittuun numeroon ei saada yhteyttä. |
|  |  |  | Numero on tuntematon. |
|  |  |  | Koputustila. |
|  |  |  | Soitetussa alaliittymässä on tekstitiedote tallennettuna. |
|  |  |  | Soitetussa alaliittymässä on puhetiedote tallennettuna. |
|  |  |  | Vastaamatta jääneet puhelut |
\ |  |  |  | Ilmoittaa ulkolämpötilan ja sen muutossuunnan (nouseva tai laskeva), mikäli puhelinvaihteeseen on kytketty lämpötila-anturi (lisälaite). |

© Ericsson Enterprise 2004