BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

## Puhelunsiirto

Kun et pysty ottamaan vastaan puheluja tai päätät vastata jostakin toisesta alaliittymästä, on hyödyllistä siirtää puhelut toiseen vastauspaikkaan. Vaihtoehtoinen vastauspaikka voi olla joko esiohjelmoitu (yleinen: Kiinteä soitonsiirto, Soitonsiirto, kun puheluun ei vastata ja Soitonsiirto numeron ollessa varattu) tai yksilöllinen.

Siltä varalta, että sinun täytyy kiireellisesti puhua henkilölle, joka on siirtänyt puhelunsa, järjestelmässä on myös ohitustoiminto.

Soitonsiirron tyypin mukaan voit myös nauhoittaa henkilökohtaisen tervehdyksesi. Katso kohta Henkilökohtainen tervehdys.

Huom.

Voit edelleen soittaa puheluja tavalliseen tapaan.

### Soitonsiirto, kun puheluun ei vastata

Jos et pysty vastaamaan tuleviin sisä- tai ulkopuheluihin, järjestelmän pääkäyttäjä voi ohjelmoida alaliittymäsi siirtämään automaattisesti puhelut ohjelmoituun soitonsiirto-osoitteeseen (oletusaika: 15 sekuntia).

### Soitonsiirto numeron ollessa varattu

Jos alaliittymäsi on varattu ja siihen tulee sisä- tai ulkopuhelu, järjestelmän pääkäyttäjä voi ohjelmoida alaliittymäsi siirtämään automaattisesti puhelun ohjelmoituun soitonsiirto-osoitteeseen.

#### Lisätietoja

Kiinteä soitonsiirto

Yksilöllinen soitonsiirto

Kutsunsiirto

© Ericsson Enterprise 2004