BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Puhelunsiirto

## Yksilöllinen soitonsiirto

Tämän ominaisuuden avulla voit siirtää puhelusi sisäisiin ja ulkoisiin paikkoihin, esimerkiksi mihin tahansa luettelonumeroon, työtoverin alaliittymään, ulkonumeroon tai yhteiseen lyhytnumeroon (esim. autopuhelimeesi).

Huom.

Väärinkäytösten estämiseksi yksilöllisen ulkoisen soitonsiirron voi estää alaliittymästä. Katso kohta Turvallisuus.

#### Sisäisen soitonsiirron ohjelmointi ja aktivointi

Voit siirtää puhelusi johonkin sisäiseen paikkaan.

Vaihto

Paina tätä.

Soitonsiirto

Paina tätä ja valitse uusi luettelonumero.

Mikä tahansa luettelonumero.

Vaihto

Paina tätä.

Soitonsiirto

Paina tätä.

Vahvistusääni. Soitonsiirron merkkivalo syttyy ja jää palamaan. Näytössä näkyy tieto aktivoidusta soitonsiirrosta.

Lopeta toimenpide painamalla tätä.

Voit soittaa puheluja tavalliseen tapaan. Erityinen valintaääni muistuttaa, että soitonsiirto on aktivoitu.

Huom.

Yksilöllistä sisäistä soitonsiirtoa ei voi aktivoida, jos yksilöllinen ulkoinen soitonsiirto on jo aktivoitu.

#### Sisäisen soitonsiirron poistaminen

Vaihto

Paina tätä.

Soitonsiirto

Paina tätä.

Yksilöllinen soitonsiirto on poistettu. Merkkivalo sammuu.

#### Uuden ulkoisen soitonsiirto-osoitteen ohjelmointi ja aktivointi

Voit asettaa uuden yksilöllisen ulkoisen soitonsiirto-osoitteen seuraavasti:

Paina tämä sarja.

Syötä ulkolinjan avausnumero ja uusi ulkoinen soitonsiirto-osoite.

Enintään 24 merkkiä.

Huom.

Ulkolinjan avausnumero määräytyy järjestelmän asetusten mukaan.

Jos yleinen puhelinverkko edellyttää toisen valintaäänen odottamista, paina .

Aktivoi yksilöllinen soitonsiirto painamalla tätä.

Vahvistusääni.

Lopeta toimenpide painamalla tätä.

Huom.

Soita alaliittymääsi ennen lähtöäsi tarkistaaksesi, toimiiko ulkoinen soitonsiirto. Siten varmistat, että numero on ohjelmoitu oikein ja että puhelut eivät siirry vahingossa väärälle henkilölle. Yksilöllistä ulkoista soitonsiirtoa voidaan käyttää myös Soitto vaihteen kautta -toiminnon (DISA) avulla. Katso kohta Muita hyödyllisiä toimintoja.

#### Ulkoisen soitonsiirron poistaminen

Paina tämä sarja.

Paina.

Huom.

Ohjelmoitu soitonsiirto-osoite ei poistu muistista, vaan soitonsiirto on vain passiivisena.

#### Ulkoisen soitonsiirron aktivointi uudelleen

Voit siirtää puhelusi johonkin ulkoiseen paikkaan.

Aktivoi ohjelmoitu ulkoinen soitonsiirto painamalla näitä.

Voit soittaa puheluja tavalliseen tapaan. Erityinen valintaääni muistuttaa, että soitonsiirto on aktivoitu. Näytössä näkyy tieto siitä, että olet aktivoinut ulkoisen soitonsiirron.

Paina.

© Ericsson Enterprise 2004