BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Lisävarusteet

## Lisälaiteyksikkö

#### Dialog 4223 Professional

Lisälaiteyksikkö DBY 420 01/1 on valinnainen lisälaite, joka asennetaan puhelimen pohjaan. Lisälaiteyksikköön voidaan kytkeä seuraavia laitteita:

- Lisäsoittokello tai ovimerkkivalojärjestelmä

Lisäsoittokellon tai ovimerkkivalojärjestelmän tarkastus tai lisälaiteyksikön asetus suoritetaan seuraavalla tavalla:

Paina tätä ja pidä painettuna kunnes soittosignaali kuuluu.

Näytössä näkyy:

Linjan 2 näppäinlamppu ilmaisee asetetun valinnan:

- Off=lisäsoittokello
- On=ovimerkkivalo
- Vilkkuva=lisäsoittokellon & ovimerkkivalon yhdistelmä.

Linja 2

Vaihda ovimerkkivaloon painamalla tätä.

Tai:

Linja 2

Vaihda lisäsoittokelloon & ovimerkkivaloon painamalla tätä.

Tai:

Linja 2

Vaihda lisäsoittokelloon painamalla tätä.

Tallenna asetus ja poistu tilasta painamalla tätä.

Huom.

Mikäli et paina näppäintä #, puhelin palaa automaattisesti normaalitilaan noin 30 sekunnin jälkeen siitä, kun viimeistä näppäintä on painettu.

#### Dialog 3213

Lisälaiteyksikkö DBY 410 02 on valinnainen lisälaite, joka asennetaan puhelimen pohjaan. Lisälaiteyksikköön voidaan kytkeä seuraavia laitteita:

- Nauhuri
- Lisäsoittokello tai ovimerkkivalojärjestelmä
- Lisäkuuloketoiminnot
- PC-äänikortti
- Toinen luuri

Huom.

Huonokuuloisia varten lisälaiteyksikössä voidaan lisäksi vahvistaa tulevan äänen voimakkuutta luuri- ja kuulokekäytössä.

© Ericsson Enterprise 2004