BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Beschrijving

## Display informatie

Het display steunt uw acties op het telefoontoestel met stap voor stap aanwijzingen. Wanneer uw telefoon inactief is, toont de bovenste lijn algemene informatie. De middelste lijn toont uw naam en aansluitingsnummer. De onderste lijn toont tekst voor de menutoetsen.

Tijdens een intern gesprek toont de middelste lijn de naam van de andere partij, zijn indexnummer en status.

Indien u een gesprek voert met iemand die een omleiding geactiveerd heeft, toont de eerste lijn de naam en het aansluitingsnummer van de persoon die u hebt opgeroepen, de middelste lijn toont, naar waar het gesprek wordt omgeleid.

Tijdens een inkomend extern gesprek toont de middelste lijn de naam van de andere partij en status.

Het verschaffen van externe oproepende nummers is afhankelijk van het netwerk. Indien dit niet voorzien is, toont het display ’EXTERN’ en het indexnummer van de externe lijn. Zelfs wanneer het voorzien is, kan het gebeuren dat oproepers hun nummers onderdrukken, in dit geval toont het display alleen maar shows ’WEERGAVE NUMMR GEBLOKKEERD’.

Indien er een naam beschikbaar is in uw systeem voor het nummer van de externe beller, wordt dit ook op uw display getoond. (Gelieve uw systeembeheerder te contacteren om te weten of deze eigenschap 'Naampresentatie voor externe gesprekken' in uw systeem beschikbaar is).

#### Statusinformatie

Statusinformatie tijdens interne oproepen:

|  |  |  | Het opgeroepen nummer is geblokkeerd. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting is bezet. |
|  |  |  | Inkomend gesprek. |
|  |  |  | Conferentie. |
|  |  |  | Opstopping in het systeem. |
|  |  |  | ISDN-oproep, geheim nummer is geactiveerd op de opgeroepen/oproepende aansluiting. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting is vrij. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting is vrij op lijn 2. |
|  |  |  | Het nummer was onvolledig. |
|  |  |  | Opschakeling. |
|  |  |  | Aannemen van inkomende gesprekken van de algemene bel is niet toegelaten. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting heeft een gesprek in wacht geplaatst. |
|  |  |  | Er wordt een gesprek in wacht geplaatst. |
|  |  |  | De heroproep van een individueel gesprek werd in wacht geplaatst. |
|  |  |  | Gespreksmodus. |
|  |  |  | Het gekozen nummer is niet bereikbaar. |
|  |  |  | Nummer onbekend. |
|  |  |  | Wacht indien bezet modus. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting heeft tekstinformatie opgeslagen. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting heeft gesproken informatie opgeslagen. |
|  |  |  | Gemiste gesprekken. |
|  |  |  | Geeft de buitentemperatuur en de tendens aan (naar boven of beneden), indien uw telefoon met een optionele temperatuursensor is uitgerust. |

© Ericsson Enterprise 2004