BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Toebehoren

## Koptelefoon - Dialog 3213

De volgende koptelefoonfuncties zijn beschikbaar.

Notitie:

Om de koptelefoonfuncties te gebruiken, moet uw toestel met de optie-eenheid DBY 410 02 uitgerust zijn. Hoe de optie-eenheid geïnstalleerd wordt, zie de afzonderlijke installatie-aanwijzingen die bij de optie-eenheid geleverd worden.

#### Activeren/Deactiveren van de koptelefoon

Koptelefoon

Druk de koptelefoontoets om te activeren/deactiveren (optioneel).

Zie paragraaf Beschrijving. Alle gesprekken kunnen via de koptelefoon worden behandeld.

#### Oproepen beantwoorden

Lijn 1

Druk de knipperende lijntoets om te antwoorden.

Druk om het koptelefoongesprek te beëindigen.

#### Gesprekken voeren

Voer het nummer in.

Druk om het gesprek te beëindigen.

#### Koptelefoon naar hoorn

Neem de hoorn op.

#### Hoorn naar koptelefoon

Koptelefoon

Druk de koptelefoontoets (optioneel).

#### Koptelefoon met groepsbeluistering

Druk om tussen koptelefoon met of zonder groepsbeluistering te schakelen.

#### Koptelefoon naar handsfree

Druk.

Koptelefoon

Druk de koptelefoontoets (optioneel).

#### Handsfree naar koptelefoon

Koptelefoon

Druk de koptelefoontoets (optioneel).

© Ericsson Enterprise 2004