BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
ISDN-faciliteiten

## Een extern gesprek op een ISDN-lijn voeren

Breng uw extern gesprek op de gewone manier tot stand.

Indien de opgeroepen partij ook met een digitale hoofdlijn verbonden is, wordt uw openbaar nummer op het display van de opgeroepen partij getoond.

Wanneer het nummer van de verbonden partij verschilt met het gekozen nummer (bijvoorbeeld: omleiding of aannemen van een andere aansluiting), toont uw display het nieuwe nummer.

Bijvoorbeeld:

Nummer opgeroepen partij 0 181100 nevenaansluiting 4736

De gewenste aansluiting 4736 wordt door de aansluiting 5446 beantwoord.

Wanneer de verbonden partij geheim nummer geactiveerd heeft (nummeronderdrukking), toont uw display de volgende informatie.

© Ericsson Enterprise 2004