BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Beschrijving

## Lampindicaties

De toetslampen op uw telefoon tonen door middel van verschillende signalen de verkeersstand van het lopend gesprek of de functie.

|  |  |  | Lamp is uit |  |  |  | De functie is niet actief. |
|  |  |  | Continu licht |  |  |  | De functie is actief. |
|  |  |  | Langzaam knipperende lamp |  |  |  | De lijn (of functie) is in wacht geplaatst. |
|  |  |  | Snel knipperende lamp |  |  |  | Er wacht een binnenkomende oproep of bericht. |
|  |  |  | Geeft licht met korte onderbrekingen |  |  |  | Lopend gesprek. |

© Ericsson Enterprise 2004