BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Descrição

## Tons

Tons são indicações sonoras no fone de mão.

Tom de discar (O sistema está pronto para aceitar dígitos) |  |
Tom especial de teclar (O sistema está pronto para aceitar dígitos, há um redirecionamento ativo no telefone) |  |
Tom de controle de chamada (Sinal de chamada da pessoa que estamos chamando) |  |  |  | - repete a cada 4 s |
Sinal de campainha especial (Sinal de chamada da linha 2) |  |  |  | - repete a cada 4 s |
Tom de ocupado (O ramal chamado está ocupado) |  |
Tom de número inexistente (O número chamado não está acessível ou está vazio) |  |
Tom de chamada em espera |  |  |  |  |
Tom de bloqueio (A chamada não pode ser executada devido ao congestionamento ou porque o receptor está bloqueado) |  |
Tom de verificação (A função solicitada foi acessada) |  |
Tom de intercalação (Os interlocutores envolvidos na intercalação estão sendo alertados) |  |
Tom de conferência (As partes envolvidas na conferência estão sendo alertadas) |  |  |  | - repete a cada 15 s |

### Sinais

Os sinais de campainha são emitidos pelo telefone.

Sinal de chamada interna |  |  |  | - repete a cada 4 s |
Sinal de chamada externa |  |  |  | - repete a cada 4 s |
Sinal de retorno automático de chamada |  |

Nota:

os tons e os sinais de campainha que aparecem neste guia se referem ao sistema padrão, porém, podem variar de um país para outro.

© Ericsson Enterprise 2004