BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Chamadas de saída

## Estabelecer chamadas

Este capítulo descreve como estabelecer chamadas internas e externas.

Introduzir um número da lista para fazer uma chamada interna.

ou:

Introduzir o(s) dígito(s) para acessar a linha externa e o número externo desejado.

Nota:

o dígito que deve ser discado para o acesso das linhas externas depende da configuração do sistema.

Levantar o fone de mão do gancho.

Nota:

você pode estabelecer suas chamadas mais rapidamente programando e usando seus próprios números abreviados.

ou

Pressionar a tecla para encerrar a chamada.

#### Viva-voz (handsfree)

Sem levantar o fone de mão do gancho, pressionar simplesmente uma tecla de linha, a tecla de alto‑falante, ou o primeiro dígito do número que deseja discar. A chamada está no modo viva-voz, utilizando o alto‑falante e o microfone.

© Ericsson Enterprise 2004