BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Chamadas de entrada

## Atender chamadas

Levantar o fone de mão do gancho.

#### Viva-voz (handsfree)

Linha 1

Pressionar a tecla sem levantar o fone de mão do gancho.

ou:

Pressionar a tecla sem levantar o fone de mão do gancho.

Desta forma, está conectado com seu interlocutor por meio de alto‑falante e microfone.

Pressionar para terminar a chamada a viva-voz.

#### Para um outro ramal (capturar chamada)

Você pode atender uma chamada dirigida a outro ramal de qualquer telefone do seu escritório.

Chamar o ramal que está soando.

Você recebe o tom de ocupado.

Pressionar (vide display).

#### Permitir chamadas na linha 2

Se quiser receber chamadas enquanto estiver falando, pode programar a função Livre no 2º acesso (tecla pré-programda).

Pressionar a tecla para ativar / desativar a função Livre no 2º acesso (pré-programada).

Quando está ativado Livre no 2º acesso a lâmpada acende e você pode receber a chamada enquanto estiver falando.

#### Atender uma segunda chamada

Quando estiver falando e escutar um sinal de chamada sigilo (Mute) e a tecla de linha pisca, você sabe que há uma nova chamada de entrada:

Linha 2

Pressionar a tecla de linha que está piscando.

A primeira chamada é retida.

Nota:

se quiser saber quem está chamando, pressionar primeiro a tecla (vide display).

Para voltar à primeira chamada:

Linha 1

Pressionar a tecla da primeira linha.

A segunda chamada é retida. Agora está conectado com o primeiro chamador.

Pressionar a tecla se deseja terminar a chamada atual.

© Ericsson Enterprise 2004