BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Modalidades de grupo

## Key system

Com esta função, todas as linhas externas (ou as escolhidas) são representadas em todos os telefones através de teclas previamente programadas. É necessário programar uma tecla de função para cada linha externa, o que significa que você pode controlar o estado atual de cada linha externa programada (por exemplo, se está livre ou ocupada). Você também pode estabelecer uma chamada externa, pressionando a tecla de linha externa.

#### Atender uma chamada externa

Para atender uma chamada externa, você só tem que pressionar a tecla com a luz que está piscado. (dependendo da programação do sistema, uma chamada externa pode ser anunciada por meio da luz da tecla de linha que pisca ou por sinal de campainha).

Linha externa

Pressionar a tecla (pré-programada).

Comunicação com o chamador.

#### Estabelecer uma chamada externa

Para iniciar uma chamada externa, você só tem que pressionar a tecla da linha externa. A linha externa fica automaticamente ocupada.

Linha externa

Pressionar uma tecla de linha (pré-programada) que está livre.

Introduzir o número público desejado.

Se estabelecer chamadas externas desta forma, você não terá de teclar antes o(s) dígito(s) para o acesso à chamada externa.

© Ericsson Enterprise 2004