BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Informação de ausência

## Inserir informação

Para armazenar textos ou informações faladas.

2.º

Pressionar a tecla.

Info

Pressionar a tecla.

Pressionar a tecla (vide display).

Pressionar a tecla (vide display).

Quando a informação for ativada, a lâmpada luminosa de mensagem/informação acende. Se chegar uma mensagem, a lâmpada começará a piscar. Veja o capítulo Verificar e armazenar mensagens recebidas.

Selecionar , ou .

#### Textos predefinidos

Pressionar a tecla (vide display).

Selecionar a informação apropriada usando a tecla (vide display).

Inserir a informação complementar conforme o seguinte painel.

| Código | Informação complementária
Hora de retorno | 1 | hora (00-23) minuto (00-59)
Data de retorno | 2 | mês (01-12) dia (01-31)
Almoço | 3 | de volta às, hora minuto
Reunião | 4 | de volta às, hora minuto
Férias | 5 | de volta em, mês dia
Licença Médica | 6 | de volta em, mês dia

Se você errar ao digitar os números pressionar a tecla para reduzir o volume para apagar o último dígito.

Pressionar a tecla (vide display).

A informação de ausência programada é exibida no display. Os chamadores internos recebem a informação no display (ou como informação falada para aqueles chamadores que não têm telefone com display). Os chamadores externos serão redirecionados à telefonista, que também tem acesso à sua informação de ausência.

Pressionar a tecla para terminar o procedimento.

Exemplos para os textos predefinidos:

Férias, retorno dia 27 de Junho

Pressionar a tecla (vide display).

Selecionar a informação apropriada usando a tecla (vide display).

Inserir o mês e dia.

Pressionar a tecla (vide display).

Informação ativada.

#### Informação de voz

Utilize as teclas de menu para gravar sua informação falada e para ativá-la. Os chamadores internos ouvirão a informação pelo fone de mão ou pelo alto‑falante. Os chamadores externos serão redirecionados à telefonista, que também tem acesso à sua informação de ausência.

Nota:

você pode teclar seu próprio número do ramal se quiser verificar sua informação de ausência.

Pressionar a tecla para terminar o procedimento.

#### Texto livre

Utilize o teclado numérico para selecionar caráteres e dígitos, e as teclas de menu para ativar a informação. Só possível nos telefones com display.

Nota:

no capítulo Edições de textos descreve-se como escrever texto.

Pressionar a tecla para terminar o procedimento.

© Ericsson Enterprise 2004