BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Redirecionamento de chamadas

## Redirecionamento individual

Esta característica lhe dá a possibilidade de redirecionar as suas chamadas para aparelhos internos e externos, como por exemplo qualquer número da lista telefônica, o ramal de um colega, um número abreviado comum (por exemplo, o telefone do seu carro).

Nota:

para evitar um uso ilegítimo é possível bloquear os redirecionamentos externos individuais do seu ramal. Veja o capítulo Condições de segurança.

#### Programar e ativar redirecionamento interno

Redirecionar as suas chamadas para um aparelho interno.

2.º

Pressionar a tecla.

Redirecion.

Pressionar a tecla e teclar o novo número da lista.

Qualquer número da lista.

2.º

Pressionar a tecla.

Redirecionamento

Pressionar a tecla.

Tom de verificação. A lâmpada de redirecionamento acende e fica acesa. O display exibirá o estado atual da função Siga-me.

Pressionar a tecla para terminar o procedimento.

Você pode fazer chamadas de saída normalmente. Um tom especial de teclar lembra-o de que o redirecionamento de chamadas está ativado.

Nota:

você não poderá ativar um redirecionamento interno se já tiver ativado um redirecionamento individual externo.

#### Cancelar um redirecionamento interno

2.º

Pressionar a tecla.

Redirecionamento

Pressionar a tecla.

Está cancelado o redirecionamento individual. A lâmpada apaga-se.

#### Programar e ativar um novo endereço de redirecionamento externo

Para configurar um novo endereço de redirecionamento externo individual:

Pressionar as teclas.

Introduzir o(s) dígito(s) de acesso à linhas externas e o novo endereço de redirecionamento externo.

No máximo 24 dígitos.

Nota:

o dígito que deve ser discado para o acesso das linhas externas depende da configuração do sistema.

Se a sua servidora pública requerer uma espera no segundo tom de chamada, pressionar .

Pressionar a tecla para ativar um redirecionamento individual.

Tom de verificação.

Pressionar a tecla para terminar o procedimento.

Nota:

antes de sair chame o seu ramal para verificar se o redirecionamento externo foi ativado corretamente. Deste modo você pode garantir que o número foi programado corretamente e que as suas chamadas não serão redirecionadas por engano a uma outra pessoa. Também pode ser usado o redirecionamento individual externo com a função DISA; veja o capítulo Outras funções úteis.

#### Cancelar um redirecionamento externo

Pressionar as teclas.

Pressionar a tecla.

Nota:

o endereço de redirecionamento programado não é removido da memória, fica apenas inativo.

#### Reativar um redirecionamento externo

Redirecionar as suas chamadas para um aparelho externo.

Teclar para ativar o redirecionamento externo programado.

Você pode fazer chamadas de saída normalmente. Um tom especial de teclar lembra-o de que o redirecionamento de chamadas está ativado. O display mostra que você ativou um redirecionamento externo.

Pressionar a tecla.

© Ericsson Enterprise 2004