BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Descrição

## Dialog 3213 Executive

1 Display

3x40 caráteres. Veja o capítulo Informações no display.

2 Teclas de função do menu

As funções, que dependem do menu indicado, aparecem na linha de rodapé do display. Quando for aparecer (vide display), pressionar a tecla indicada para chegar à função.

3 2.º

Tecla para chegar às funções de teclas secundárias (estas funções estão expostas na segunda linha da respectiva tecla).

4 Mensagem / Informação

a. |  | Para enviar e receber mensagens. Veja o capítulo Mensagens.

b. |  | Para inserir informação. Veja o capítulo Informação de ausência.

5 Teclas programáveis de função dupla (A-N)

Para armazenar números e funções programáveis.

6 Tecla programável de função dupla (C) / tecla do fone de cabeça

a. |  | Para armazenar números e funções programáveis.

b. |  | A função de fone de cabeça só está disponível quando estiver instalado o equipamento opcional (DBY 410 02). A tecla do fone de cabeça é programada pelo administrador de sistema. Veja o capítulo Acessórios.

7 Transferência / redirecionamento

a. |  | Transferir chamada em curso. Veja o capítulo Durante uma ligação.

b. |  | Ativar/Desativar redirecionamento. Veja o capítulo Redirecionamento de chamadas.

8 Consulta / Conferência

a. |  | Fazer uma consulta a um interlocutor externo ou interno.

b. |  | Estabelecer uma conferência telefônica.

Veja o capítulo Durante uma ligação.

9 Linha 2 / Leitura &

a. |  | Tecla de linha 2 para chamadas de entrada e saída.

b. |  | Ler informação. Veja o capítulo Informação de ausência.

10 Linha 1 / Armazenar/Rediscagem

a. |  | Tecla de linha 1 para chamadas de entrada e saída.

b. |  | Armazenar ou rediscar um número externo. Veja o capítulo Chamadas de saída.

11 Controle de volume

Para regular o volume. Também espaço/backspace no modo de escrita.

12 Sigilo (Mute)

Para ativar e desativar o microfone. Veja o capítulo Durante uma ligação.

13 Alto-falante ligado / desligado

Para ligar ou desligar o alto‑falante. Veja o capítulo Durante uma ligação.

14 Apagar

Para desconectar chamadas ou apagar o display durante a programação.

15 Microfone

16 Teclado opcional (A-Q)

17 teclas programáveis de função dupla em cada teclado. É possível conectar até 4 teclados.

Nota:

ao usar um ou dois teclados, pode-se utilizar o teclado opcional DBY 409 01. Porém, se forem conectados três ou quatro teclados, é necessário que todos os teclados adicionais sejam do tipo DBY 409 02.

17 Alto-falante

18 Fone de mão com dispositivo de auxílio a pessoas com problemas auditivos

Advertência:

o fone de mão pode prender e enganchar-se com pequenos objetos metálicos na zona de audição.

© Ericsson Enterprise 2004