BusinessPhone — Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Inne użyteczne funkcje

## Układ tandemowy

Konfiguracja tandemowa jest jednostką składającą się z dóch telefonów używających tego samego numeru abonenta. Jeden z telefonów jest zdefiniowany jako pierwotny, a drugi jako wtórny. Funkcja ta poprawia komunikacje dla użytkowników, którzy na przykład posiadają telefon przewodowy na biurku (telefon pierwotny) i muszą poruszać się w obrębie budynku firmy z własnym telefonem przenośnym (telefon wtórny). Zasadniczo konfiguracja tandemowa działa w sposób następujący:

#### Włączanie konfiguracji tandemowej

Podrzędny wł./wył.

Naciśnij (przycisk zaprogramowany).

lub:

Naciśnij, aby zalogować telefon podrzędny.

W przypadku wywołań przychodzących:

- Oba telefony są traktowane jako jeden numer wewnętrzny.

W przypadku połączeń wychodzących:

- Oba telefony są traktowane jak dwie różne linie.

#### Wyłączanie konfiguracji tandemowej

Podrzędny wł./wył.

Naciśnij (przycisk zaprogramowany).

lub:

Naciśnij, aby wylogować telefon podrzędny.

W przypadku wywołań przychodzących:

- Na telefon wtórny nie można zadzwonić, a telefon pierwotny pracuje jak normalny samodzielny telefon stacjonarny.

W przypadku połączeń wychodzących:

- Oba telefony są traktowane jak dwie różne linie.

#### Przekazywanie połączenia pomiędzy członkami jednostki tandemowej

Zapytanie

Naciśnij i wybierz własny numer w centrali.

Transfer

Naciśnij.

© Ericsson Enterprise 2004