BusinessPhone — Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Przenoszenie wywołań

## Indywidualne przekierowanie

Funkcja ta umożliwia przekierowywanie połączeń na numery wewnętrzne i zewnętrzne, np. dowolny numer w centrali, numer wewnętrzny współpracownika, numer zewnętrzny lub wspólny numer skrócony (np. numer telefonu w samochodzie).

Uwaga:

W celu zapobieżenia nadużyciom indywidualne przekierowanie zewnętrzne można zablokować dla swojego numeru wewnętrznego, patrz sekcja Zabezpieczenia.

#### Programowanie i włączanie przekierowania wewnętrznego

Funkcja ta umożliwia przekierowywanie połączeń na numer wewnętrzny.

2 F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij i wybierz nowy numer w centrali.

Może to być dowolny numer w centrali.

2 F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij.

Sygnał potwierdzenia. Lampka przekierowania świeci. Na wyświetlaczu znajdują się informacje o stanie funkcji podążania wywołania za abonentem.

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

Połączenia można nadal normalnie wykonywać. Specjalny sygnał zgłoszenia centrali przypomina o tym, że funkcja przenoszenia wywołań jest włączona.

Uwaga:

Nie można włączyć indywidualnego przekierowania wewnętrznego, jeżeli włączone jest już indywidualne przekierowanie zewnętrzne.

#### Anulowanie przekierowania wewnętrznego

2 F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij.

Funkcja przekierowania indywidualnego jest wyłączona. Lampka zgaśnie.

#### Programowanie i włączanie nowego adresu przekierowania zewnętrznego

Ustawianie nowego adresu indywidualnego przekierowania zewnętrznego:

Naciśnij.

Wybierz cyfry dostępu do linii zewnętrznej i nowy numer zewnętrzny przekierowania.

Maksymalnie 24 cyfry.

Uwaga:

Cyfry dostępu do linii zewnętrznej zależą od konfiguracji systemu.

Jeżeli sieć publiczna wymaga oczekiwania na drugi ton wybierania, naciśnij .

Naciśnij, aby włączyć przekierowanie wewnętrzne.

Sygnał potwierdzenia.

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

Uwaga:

Przed opuszczeniem biura zadzwoń na swój numer wewnętrzny, aby sprawdzić, czy przekierowanie zewnętrzne zostało ustawione prawidłowo. W ten sposób możesz się upewnić, że numer został zaprogramowany właściwie i że twoje połączenia nie zostaną przekierowane pomyłkowo do innej osoby. Indywidualnego przekierowania zewnętrznego można również używać za pomocą funkcji DISA, patrz sekcja Inne użyteczne funkcje.

#### Anulowanie przekierowania zewnętrznego

Naciśnij.

Naciśnij.

Uwaga:

Zaprogramowany numer przekierowania nie jest usuwany z pamięci, przekierowanie jest po prostu wyłączane.

#### Ponowne włączanie przekierowania zewnętrznego

Funkcja ta umożliwia przekierowywanie połączeń na numer zewnętrzny.

Wybierz kolejno, aby włączyć zaprogramowane przekierowanie zewnętrzne.

Połączenia można nadal normalnie wykonywać. Specjalny sygnał zgłoszenia centrali przypomina o tym, że funkcja przenoszenia wywołań jest włączona. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o włączeniu funkcji przekierowania na numer zewnętrzny.

Naciśnij.

© Ericsson Enterprise 2004