BusinessPhone — Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Połączenia przychodzące

## Odbieranie połączeń

Podnieś słuchawkę.

#### Urządzenie głośnomówiące

Linia 1

Naciśnij, nie podnosząc słuchawki.

lub:

Naciśnij, nie podnosząc słuchawki.

Połączenie z dzwoniącym następuje poprzez głośniki i mikrofon.

Naciśnij, aby zakończyć połączenie z użyciem zestawu słuchawkowego.

#### Do innego numeru wewnętrznego (przechwytywanie połączenia)

Wywołanie sygnalizowane na określonym telefonie można odebrać z dowolnego aparatu w biurze.

Połącz z dzwoniącym numerem wewnętrznym.

Będzie słychać sygnał zajętości.

Naciśnij (patrz wyświetlacz).

#### Odbieranie połączeń na linii 2

Aby można było odbierać połączenia także podczas prowadzenia rozmowy, należy najpierw zaprogramować funkcję Wolna 2-ga linia dla przycisku programowalnego.

Wolna 2-ga linia

Naciśnij, aby włączyć / wyłączyć funkcję Wolna 2-ga linia
(funkcja zaprogramowana).

Gdy funkcja Wolna 2-ga linia jest włączona, świeci odpowiednia lampka i można odbierać połączenia podczas trwającej rozmowy telefonicznej.

#### Odbieranie drugiego połączenia

Jesteś przy aparacie, gdy wyciszony sygnał dzwonka i przycisk linii miga wskazując nowe połączenie przychodzące:

Linia 2

Naciśnij migający przycisk linii.

Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Uwaga:

Aby sprawdzić, kto dzwoni, należy najpierw wybrać funkcję (patrz wyświetlacz).

Aby powrócić do pierwszego połączenia:

Linia 1

Naciśnij pierwszy przycisk linii.

Drugie połączenie zostanie zawieszone. Zostaniesz teraz połączony z pierwszym rozmówcą.

Naciśnij, aby zakończyć bieżące połączenie.

© Ericsson Enterprise 2004