BusinessPhone — Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Inne użyteczne funkcje

## Tony DTMF

Funkcja DTMF jest używana do sterowania autoatycznymi sekretarkami lub innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Wykonywania połączenia wewnętrznego lub zewnętrznego w celu uzyskania połączenia z żądanym urządzeniem.

Jeżeli połączenie zostanie odebrane, można dalej wybierać cyfry, które zostaną wysłane jako cyfry DTMF (sygnały tonu) do urządzenia w celu włączenia żądanych funkcji.

© Ericsson Enterprise 2004