BusinessPhone — Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Funkcje ISDN

## Wykonywanie połączenia zewnętrznego z linią ISDN

Połączenie zewnętrzne należy zestawić w zwykły sposób.

Jeżeli wywołany rozmówca jest także podłączony do cyfrowej sieci miejskiej, na wyświetlaczu jego aparatu pojawi się numer publiczny osoby dzwoniącej.

Jeżeli numer osoby, z którą nawiązano połączenie, będzie różnił się od numeru wybranego (np.: połączenie zostało przekierowane lub odebrane pod innym numerem wewnętrznym), na wyświetlaczu pojawi się nowy numer.

Przykład:

Numer wywołanego rozmówcy 0 181100, wewnętrzny 4736

Mimo, że żądanym numerem wewnętrznym jest 4736, połączenie zostanie odebrane pod numerem 5446.

Jeżeli wywołany rozmówca włączył funkcję utajniania numeru, na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje.

© Ericsson Enterprise 2004