BusinessPhone — Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Opis

## Dialog 3213 Executive

1 Wyświetlacz

3x40 znaków. Patrz sekcja Informacja na wyświetlaczu.

2 Przyciski funkcji menu

Dostępne funkcje zależą od stanu linii i są wyświetlane w ostatnim wierszu wyświetlacza. W przypadku prośby o (patrz wyświetlacz), naciśnij żądany przycisk, aby włączyć funkcję.

3 2 F

Przycisk dostępu do drugorzędnych funkcji przycisku (funkcje te są określone na drugiej linii odpowiedniego przycisku).

4 Wiadomość / Informacja

a. |  | Wysyłanie i odbieranie wiadomości. Patrz sekcja Wiadomości.

b. |  | Wprowadzanie informacji. Patrz sekcja Informacja o nieobecności.

5 Dwufunkcyjne przyciski programowalne (A-N)

Zapisywanie numerów, programowanie funkcji.

6 Dwufunkcyjne przyciski programowalne (C) / Przycisk zestawu nagłownego

a. |  | Zapisywanie numerów i programowanie funkcji.

b. |  | Z funkcji zestawu nagłownego można korzystać dopiero po zainstalowaniu modułu urządzeń opcjonalnych (DBY 410 02). Przycisk zestawu nagłownego jest programowany przez administratora systemu. Patrz sekcja Akcesoria.

7 Transfer / Przekierowanie

a. |  | Połączenie rozmowy z innym abonentem. Patrz sekcja Podczas połączeń.

b. |  | Włączanie/wyłączanie funkcji przekierowania. Patrz sekcja Przenoszenie wywołań.

8 Zapytanie / Konferencja

a. |  | Kierowanie zapytania na numer wewnętrzny lub zewnętrzny.

b. |  | Zestawianie połączenia trzech lub więcej rozmówców.

Patrz sekcja Podczas połączeń.

9 Linia 2 / Odczyt &

a. |  | Przycisk linii 2 dla połączeń przychodzących i wychodzących.

b. |  | Odczyt informacji. Patrz sekcja Informacja o nieobecności.

10 Linia 1 / Zachowaj/Powtórz

a. |  | Przycisk linii dla połączeń przychodzących i wychodzących.

b. |  | Zapisywanie lub ponowne wybieranie numeru zewnętrznego. Patrz sekcja Połączenia wychodzące.

11 Regulacja głośności

Przyciski służące do regulowania głośności. Również przycisk spacji/kasowania w trybie pisania.

12 Wyłączanie mikrofonu

Włączanie lub wyłączanie mikrofonu. Patrz sekcja Podczas połączeń.

13 Włączanie/wyłączanie głośnika

Włączanie lub wyłączanie głośnika. Patrz sekcja Podczas połączeń.

14 Usuwanie

Rozłączanie połączeń lub usuwanie informacji z wyświetlacza podczas programowania.

15 Mikrofon

16 Opcjonalny panel przycisków (A-Q)

17 dwufunkcyjnych przycisków programowalnych na każdym panelu dodatkowych przycisków. Można podłączyć cztery panele.

Uwaga:

Jeżeli do telefonu ma być podłączony jeden lub dwa panele przycisków dodatkowych, można użyć modelu DBY 409 01. Jeślo jednak do telefonu mają być podłączone trzy lub cztery panele przycisków dodatkowych, muszą to być panele typu DBY 409 02.

17 Głośnik

18 Słuchawka z funkcją aparatu słuchowego

Uwaga:

Słuchawka nagłowna może przyciągać niewielkie metalowe przedmioty.

© Ericsson Enterprise 2004