BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Описание

## Dialog 3213 Executive

1 Дисплей

3 строки по 40 символов. См. раздел Информация на дисплее.

2 Клавиши функциональных команд меню

Конкретная функция клавиши зависит от состояния связи и отображается в нижней строке дисплея. Когда вам предлагается нажать нужную клавишу (см. дисплей), нажмите ее, чтобы осуществить доступ к функции.

3 Вторая функция

Нажмите для доступа к добавочным функциям клавиши (эти функции указаны во второй строке соответствующей клавиши).

4 Сообщение / Информация

a. |  | Отправка и получение сообщений. См. раздел Сообщения.

b. |  | Ввод информации. См. раздел Информация об отсутствии.

5 Программируемые клавиши двойного назначения (A-N)

Сохранение номеров, программирование функций.

6 Программируемая клавиша двойного назначения (C) / Клавиша переключения на наушники

a. |  | Сохранение номеров, программирование функций.

b. |  | Функция работы с наушниками доступна, только если установлен дополнительный модуль (DBY 410 02). Клавиша переключения на наушники программируется администратором системы. См. раздел Принадлежности.

7 Пересылка / Переадресация

a. |  | Пересылка входящего вызова. См. раздел Во время разговора.

b. |  | Активация/деактивация переадресации. См. раздел Переадресация вызовов.

8 Запрос / Конференция

a. |  | Запрос внешнему или внутреннему абоненту.

b. |  | Организация телефонной конференции.

См. раздел Во время разговора.

9 Линия 2 / Чтение информации &

a. |  | Подключении линии 2 для входящих и исходящих вызовов.

b. |  | Чтение информации. См. раздел Информация об отсутствии.

10 Линия 1 / Сохранение/Повторный набор

a. |  | Подключении линии 1 для входящих и исходящих вызовов.

b. |  | Сохранение или повторный набор внешнего номера. См. раздел Исходящие вызовы.

11 Регулятор громкости

Регулировка уровня громкости. Также пробел/возврат на одну позицию со стиранием в режиме ввода текста.

12 Выключение микрофона

Включение или выключение микрофона. См. раздел Во время разговора.

13 Включение/выключение громкоговорителя

Включение или выключение громкоговорителя. См. раздел Во время разговора.

14 Очистка

Для разъединения вызовов или очистки экрана при программировании.

15 Микрофон

16 Дополнительная клавишная панель

17 программируемых клавиш двойного назначения на каждой панели. Можно подключить до четырех дополнительных панелей.

Примечание:

Если подключаются одна или две клавишные панели, можно использовать клавишную панель модели DBY 409 01. Если же используются три или четыре клавишные панели, все они должны быть модели DBY 409 02.

17 Громкоговоритель

18 Трубка с функцией слухового аппарата

Обратите внимание:

Трубка может притягивать мелкие металлические предметы в области динамика.

© Ericsson Enterprise 2004