BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Исходящие вызовы

## Автоматический повторный набор номера

Если вы звоните на внешний номер и получаете сигнал «Занято», можно указать системе, чтобы она автоматически продолжала набирать номер до тех пор, пока он не освободится.

Примечание:

Эта функция может быть запрещена. Узнайте у администратора системы, доступна ли она.

Эта функция активируется функциональными клавишами, поэтому сначала нужно запрограммировать программируемую клавишу (ту, которая требуется для номера). Автоматический повторный набор номера можно активировать одновременно для пяти номеров.

#### Включение

Во время звонка:

Automatic Redial1

Нажмите, чтобы активировать автоматический повторный набор (предварительно запрограммировано).

Лампа автоматического повторного набора номера часто мигает, а после того, как запрос сохранен и активирован - горит непрерывно. Тональный сигнал подтверждения.

или

Положите трубку или нажмите для завершения процедуры.

Абонент перезвонит вам, когда завершит текущий или следующий разговор. На дисплее воспроизводится:

Снимите трубку, когда поступит обратный вызов.

(Вы также можете нажать клавишу вызова или клавишу включения громкоговорителя для ответа в режиме громкой связи.)

Примечания:

Невозможно произвести новый запрос по клавише, для которой уже имеется активный запрос, пока текущий запрос не будет отменен.

Когда лампа автодозвона мигает, ваш телефон занят и не может принимать и производить новые вызовы.

Число попыток дозвона и длительность работы этой функции программируются администратором системы.

Если вы включили на вашем телефоне переадресацию, функция автодозвона недоступна.

Если включена тандемная конфигурация, на ведомом телефоне использовать эту функцию невозможно. См. раздел Тандемная конфигурация.

#### Отмена

Automatic Redial1

Нажмите соответствующую программируемую клавишу «Автодозвон» для отмены запроса автодозвона (запрограммировано заранее).

Примечание:

В зависимости от конфигурации системы запрос автодозвона может быть отменен автоматически.

#### Пауза

Вы можете приостановить все активированные запросы, запрограммировав отдельную клавишу паузы автодозвона.

Pause Auto Redial

Нажмите клавишу «Пауза автодозвона» для приостановки (запрограммировано заранее).

Запросы приостанавливаются, и лампы клавиш автодозвона начинают медленно мигать.

Pause Auto Redial

Нажмите клавишу «Пауза автодозвона» для продолжения автодозвона (запрограммировано заранее).

© Ericsson Enterprise 2004