BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

## Входящие вызовы

### Внутренние вызовы

Звонок и мигающая лампочка в клавише указывают на поступление входящего вызова. На дисплей выводится номер и имя внутреннего вызывающего абонента.

### Внешние вызовы:

Звонок и мигающая лампочка в клавише указывают на поступление входящего вызова. Если вы подключены к цифровой магистрали (ISDN), на дисплей выводится номер внешнего вызывающего абонента и, в случае переадресации в общей сети, номер, с которого произведена переадресация; см. также раздел Средства ISDN. Магистральная линия связи – это то же самое, что и внешняя линия связи.

### Ответ на вызовы

Снимите трубку.

#### Громкая связь

Line 1

Нажмите, не поднимая трубку.

Или:

Нажмите, не поднимая трубку.

Вы связываетесь с абонентом через громкоговоритель и микрофон.

Нажмите, чтобы закончить разговор в режиме громкой связи.

#### На другой добавочный номер (Перехват вызова)

Вы можете ответить на вызов, поступивший на другой добавочный номер, с любого аппарата в офисе.

Вызовите звонящий аппарат.

Вы услышите тональный сигнал «занято».

Нажмите (cм. дисплей).

#### Разрешение вызовов по линии 2

Если вы также хотите иметь возможность принимать вызовы во время разговора, сначала необходимо запрограммировать на одну из программируемых клавиш функцию Free On 2nd Access (Свободен для доступа по второй линии).

Нажмите для включения или выключения функции Free On 2nd Access (Свободен для доступа по второй линии) (запрограммировано заранее).

Когда режим «Свободен для доступа по второй линии» включен, горит лампа, и вы можете принимать вызовы во время разговора.

#### Ответ на второй вызов

Вы находитесь на телефоне, на котором появляется приглушенный сигнал вызова и мигает лампочка в клавише Line, сообщающие вам о том, что поступил новый входящий вызов.

Line 2

Нажмите мигающую клавишу вызова.

Первый вызов будет поставлен на удерживание.

Примечание:

Чтобы узнать, кто звонит, сначала нажмите клавишу (Информация второй линии) (см. дисплей).

Чтобы вернуться к первому разговору:

Line 1

Нажмите клавишу первого вызова.

Второй вызов будет поставлен на удерживание. Вы соединитесь с первым абонентом.

Нажмите, если хотите завершить текущий разговор.

#### Подробная информация

Отключенный звонок

Сохранение и повторный набор входящих вызовов

© Ericsson Enterprise 2004