BusinessPhone – ACD-supervisor
Andre nyttige funktioner

## Tandemkonfiguration

Tandemkonfigurationen er en enhed, der består af to telefoner, som bruger det samme navnekatalognummer. Én af telefonerne er defineret som den Primære og den anden som den Sekundære. Denne funktion forbedrer kommunikationen for brugere, der f.eks. har en ledningstelefon på deres skrivebord (den primære telefon) og som behøver at være mobile indenfor firmaets område med deres egen trådløse telefon (den sekundære telefon). Tandemkonfigurationen fungerer grundlæggende på følgende måde:

#### Aktivering af tandemkonfigurationen

Sekundær on/off

Tryk (forprogrammeret).

Eller:

Tast for at tilslutte den sekundære telefon.

For indkommende opkald:

- Begge telefoner behandles som 1 enkelt lokalnummer.

For udgående opkald:

- Begge telefoner behandles som 2 separate lokalnumre.

#### Deaktivering af tandemkonfigurationen

Sekundær on/off

Tryk (forudprogrammeret).

Eller:

Tast for at afbryde den sekundære telefon.

For indkommende opkald:

- Den sekundære telefon kan ikke kaldes op, og den primære telefon fungerer som en normal enkelt telefon.

For udgående opkald:

- Begge telefoner behandles som 2 separate lokalnumre.

#### Transportere et opkald mellem medlemmer af en tandemenhed

Forespørgsel

Tryk, og tast eget navnekatalognummer.

Transport

Tryk.

© Ericsson Enterprise 2004