BusinessPhone – ACD-supervisor
Beskrivelse

## Toner

Toner kan høres i håndsættet.

Klartone (System klar til indtastning af cifre) |  |
Særlig klartone (System parat til indtastning af cifre, aktiv viderestilling på telefon) |  |
Ringetone (Ringesignal til den kaldte part) |  |  |  | - gentaget efter 4 s |
Speciel ringetone (Ringesignal til linie 2) |  |  |  | - gentaget efter 4 s |
Optagettone (Kaldte part er optaget) |  |
Nummer findes ikke (Kaldte nummer ikke tilgængeligt eller ledigt) |  |
Tone for Ventende opkald |  |  |  |  |
Spærretone (Opkaldet kan ikke foretages på grund af spærring eller kaldt part blokeret) |  |
Verifikationstone (Verifikation af adgang til anmodet funktion) |  |
Indbrydningstone (Sendt til alle parter under indbrydning) |  |
Konferencetone (Sendt til alle deltagere i en konference) |  |  |  | - gentaget efter 15 s |

### Signaler

Telefonen udsender ringesignaler

Internt ringesignal |  |  |  | - gentaget efter 4 s |
Eksternt ringesignal |  |  |  | - gentaget efter 4 s |
Automatisk noteringssignal |  |

Bemærk:

Tonerne og ringesignalerne i denne vejledning refererer til standardsystemet, men kan variere mellem forskellige lande.

© Ericsson Enterprise 2004