BusinessPhone – ACD-supervisor
Beskrivelse

## Displayoplysninger

Displayet hjælper dig med trinvise instruktioner. Når din telefon ikke er i brug, viser den øverste linie generel information. Den midterste linie viser dit navn og lokalnummer. Den nederste linie præsenterer ledetekster for menutaster.

Under et internt opkald viser den midterste linie den anden parts navn, lokalnummer og status.

Hvis du foretager et internt opkald til en person, som har aktiveret en viderestilling, viser første linie navnet og lokalnummeret for den person, du har kaldt op, og den midterste linie viser, hvor opkaldet er viderestillet.

Under et indkommende eksternt opkald viser midterlinien den anden parts nummer og status (hvis forbundet til en ISDN-bylinie).

#### Statusinformation

Statusinformation under interne opkald:

|  |  |  | Det kaldte nummer er blokeret. |
|  |  |  | ISDN-opkald, Hemmeligt nummer er aktiveret på det opkaldte/opkaldende lokalnummer. |
|  |  |  | Det kaldte nummer er ikke tilgængeligt. |
|  |  |  | Genopkald fra individuelt holdt opkald. |
|  |  |  | Indbrydning. |
|  |  |  | Det er ikke tilladt at indtrække indkommende opkald fra den fælles klokke. |
|  |  |  | Opkaldet holdt. |
|  |  |  | Konference. |
|  |  |  | Det kaldte lokalnummer er ledigt. |
|  |  |  | Det kaldte lokalnummer er ledigt på linie 2. |
|  |  |  | Nummer ukendt. |
|  |  |  | Indkommende opkald. |
|  |  |  | Det kaldte lokalnummer er optaget. |
|  |  |  | Det kaldte lokalnummer er holdt. |
|  |  |  | Spærring i systemet. |
|  |  |  | Tale-modus. |
|  |  |  | Nummeret var ufuldstændigt. |
|  |  |  | Ventemodus. |
|  |  |  | Der er gemt tekstinformation på det kaldte lokalnummer. |
|  |  |  | Der er gemt taleinformation på det kaldte lokalnummer. |
|  |  |  | Indikerer udvendig temperatur og tendens (op eller ned), hvis telefonsystemet er udstyret med en valgfri temperaturføler. |

© Ericsson Enterprise 2004