BusinessPhone – ACD-supervisor
Arbejde som agent

## ACD-pausetast

Din telefon kan også være udstyret med en paustetast. Denne funktion gør det muligt at foretage en pause uden at logge af systemet. For at undgå misbrug af denne funktion anvendes der en pausegrænse. Spørg systemadministratoren om denne pausegrænse.

ACD pause

Tryk (forprogrammeret).

Din telefon befinder sig i pausetilstand. Tastlampen lyser.

Når du ønsker at forlade pausen:

ACD pause

Tryk (forprogrammeret).

Tastlampen slukker. Din telefon er aktiv igen og klar til at modtage nye opkald.

Bemærk:

Hvis du forbliver i pausetilstand længere end pausegrænsen, bliver du automatisk logget af systemet.

© Ericsson Enterprise 2004