BusinessPhone – ACD-supervisor
ISDN-faciliteter

## Besvare et indgående opkald fra en ISDN‑linie

Et ringesignal og en blinkende lampe indikerer et indkommende opkald, besvar opkaldet på normal måde. Ét at følgende fire tilfælde vil fremkomme.

Eksempel 1:

Det offentlige net viser nummeret på den opkaldende part.

Hr. Jensen med telefonnummer 0 181100 4736 kalder op.

Eksempel 2:

Den opkaldende person har aktiveret Hemmeligt nummer. (Det opkaldende nummer skjules.)

Eksempel 3:

Det offentlige net kan ikke vise det opkaldende nummer, i dette tilfælde vises det normale nummer på den eksterne linie.

Eksempel 4:

Det opkaldende nummer er blevet viderestillet i det offentlige net, det opkaldende og det viderestillende nummer vises.

© Ericsson Enterprise 2004