BusinessPhone – ACD-supervisor
Udgående opkald

## Individuelle kortnumre via en programmerbar tast

Du kan programmere og aktivere dine oftest anvendte eksterne numre på 2. niveau af en programmerbar tast. Denne procedure kan også anvendes, hvis du ønsker at programmere en funktion, der aktiveres/deaktiveres via en opkaldskode.

2.

Tryk.

Thomas P

Tryk for at foretage et opkald eller aktivere en opkaldskode (forprogrammeret).

© Ericsson Enterprise 2004