BusinessPhone – ACD-supervisor

## Indkommende opkald

### Interne opkald

En ringetone og en blinkende lampe angiver et indkommende opkald. Displayet viser nummeret og navnet på den internt opkaldende person.

### Eksterne opkald

En ringetone og en blinkende lampe angiver et indkommende opkald. Hvis du er tilsluttet en digital bylinie (ISDN), viser displayet nummeret på det eksternt indkommende opkald, og i tilfælde af viderestilling i det offentlige net viser displayet nummeret på den viderestillede såvel som på den opkaldende part, se også afsnit ISDN-faciliteter. En bylinie er det samme som en ekstern linie.

#### Yderligere information

Besvarelse af opkald

Lydløst ringesignal

Gemme og genkalde indkommende opkald

© Ericsson Enterprise 2004