BusinessPhone – ACD-supervisor
Viderestilling af opkald

## Individuel viderestilling

Denne funktion gør det muligt at viderestille dine opkald til interne eller eksterne positioner, f.eks. til ethvert navnekatalognummer, en kollegas lokalnummer, et eksternt nummer eller et fælles kortnummer (f.eks. din mobiltelefon).

Bemærk:

For at forhindre misbrug kan individuel ekstern viderestilling spærres på dit lokalnummer, se Sikkerhed.

#### Programmér og aktivér intern viderestilling

Viderestil dine opkald til en intern position.

2.

Tryk.

Viderestilling

Tryk og tast det nye navnekatalognummer.

Ethvert tilgængeligt navnekatalognummer.

2.

Tryk.

Viderestilling

Tast.

Verifikationstone. Viderestillingslampen tændes og lyser konstant. Displayet viser den aktuelle medflytningsstatus.

Tast for at afslutte.

Du kan stadigvæk foretage udgående opkald på normal vis. En speciel klartone minder dig om, at Viderestilling er aktiv.

Bemærk:

En individuel intern viderestilling kan ikke aktiveres, hvis der allerede er aktiveret en individuel ekstern viderestilling.

#### Annuller intern viderestilling

2.

Tryk.

Viderestilling

Tast.

Den individuelle viderestilling er annulleret. Lampen slukker.

#### Programmér og aktivér en ny ekstern viderestillingsadresse

Indstille en ny individuel ekstern viderestillingsadresse:

Tast.

Tast cifferet(rene) for eksternt opkald og derefter den nye eksterne viderestillingsadresse.

Der kan anvendes maksimalt 24 cifre.

Bemærk:

Hvis adgang til det offentlige telefonnet kræver, at du skal vente på en ny klartone, trykkes på .

Tryk for at aktivere den individuelle viderestilling.

Verifikationstone.

Tast for at afslutte.

Bemærk:

Inden du forlader funktionen, skal du kontrollere, om den eksterne viderestilling er indstillet korrekt. På denne måde kan du sikre dig, at nummeret er korrekt programmeret, og at dine opkald ikke viderestilles til en anden person ved en fejl. Du kan også bruge individuel ekstern viderestilling ved hjælp af DISA-funktionen, se Andre nyttige funktioner.

#### Annuller ekstern viderestilling

Tast.

Tast.

Bemærk:

Den programmerede viderestillingsadresse fjernes ikke fra hukommelsen, viderestillingen er blot inaktiv.

#### Genaktiver en ekstern viderestilling

Viderestil dine opkald til ekstern position.

Tast for at aktivere den programmerede eksterne viderestilling.

Du kan stadigvæk foretage udgående opkald på normal vis. En speciel klartone minder dig om, at Viderestilling er aktiv. Displayet viser, at du har aktiveret en ekstern viderestilling.

Tast.

© Ericsson Enterprise 2004