BusinessPhone – ACD-supervisor
Under et opkald

## Transport

Du har en igangværende intern eller ekstern samtale, og du ønsker at transportere den.

Tast.

Kald op til den tredje part.

Du kan transportere opkaldet, inden du modtager svar, eller vente på svar.

Bemærk:

Kontrollér, at du er forbundet til den ønskede part. Læs bemærkningerne og advarslerne i afsnit Nyttige tips.

Tryk (se display).

Eller:

Læg håndsættet på igen.

Opkaldet transporteres. Eksterne opkald kan evt. kun transporteres med Transport-tasten, hvis denne type forbindelse er tilladt af system-programmeringen.

#### Transport til et optaget lokalnummer

Det er endda muligt at transportere opkald til lokalnumre, der er optaget. Den anden person hører et svagt signal (vent), og der oprettes forbindelse, så snart den igangværende samtale afsluttes (hvis vent-funktionen er tilladt).

#### Notering

Der ringes tilbage til dig, hvis du har transporteret et eksternt opkald og det andet lokalnummer ikke har svaret indenfor en bestemt tid. Din telefon vil ringe igen.

© Ericsson Enterprise 2004