BusinessPhone – ACD-valvoja
Kuvaus

## Näytön tiedot

Tehdessäsi toimintoja puhelimella näyttö auttaa sinua antamalla yksityiskohtaisia ohjeita. Puhelimesi ollessa lepotilassa näet näytön ylimmällä rivillä yleistä tietoa. Keskimmäisellä rivillä näkyy nimesi ja alanumerosi. Alimmalla rivillä näkyvät valikkonäppäinten opastetekstit.

Sisäpuhelun aikana näet näytön keskimmäisellä rivillä toisen osapuolen nimen, alanumeron ja tiedon alaliittymän tilasta.

Jos soitat sisäpuhelun henkilölle, joka on aktivoinut soitonsiirron, ensimmäisellä rivillä näkyy henkilön nimi ja alanumero ja keskimmäisellä rivillä kerrotaan, mihin puhelu on siirretty.

Tulevan ulkopuhelun aikana keskimmäisellä rivillä näkyy toisen osapuolen numero ja tila (jos käytössä on ISDN-keskusjohto).

#### Tilatiedot

Tilatiedot sisäpuhelujen aikana:

|  |  |  | Numero on tuntematon. |
|  |  |  | Valittu numero ei ole käytettävissä. |
|  |  |  | Numero oli epätäydellinen. |
|  |  |  | Ruuhkaa järjestelmässä. |
|  |  |  | Palautuva kutsu pitoon asetetusta puhelusta. |
|  |  |  | Tuleva puhelu. |
|  |  |  | Neuvottelupuhelu. |
|  |  |  | ISDN-puhelu, numeron salaus on aktivoitu soitetussa/soittavassa alaliittymässä. |
|  |  |  | Puhelu on asetettu pitoon soitetussa alaliittymässä. |
|  |  |  | Tulevia puheluja ei voi poimia yhteisestä kellosta. |
|  |  |  | Puhetila. |
|  |  |  | Puhelu on asetettu pitoon. |
|  |  |  | Rinnankytkentä. |
|  |  |  | Valittu numero on teljetty. |
|  |  |  | Koputustila. |
|  |  |  | Soitettu alaliittymä on vapaana. |
|  |  |  | Soitetussa alaliittymässä linja 2 on vapaana. |
|  |  |  | Soitettu alaliittymä on varattuna. |
|  |  |  | Soitetussa alaliittymässä on tekstitiedote tallennettuna. |
|  |  |  | Soitetussa alaliittymässä on puhetiedote tallennettuna. |
|  |  |  | Ilmoittaa ulkolämpötilan ja sen muutossuunnan (nouseva tai laskeva), mikäli puhelinvaihteeseen on kytketty lämpötila-anturi (lisälaite). |

© Ericsson Enterprise 2004