BusinessPhone – ACD-valvoja
Valvojan toiminnot

## Rinnankytkentä

Tästä toiminnosta on hyötyä, jos sinun täytyy auttaa jäsentä, joka käy parhaillaan puhelinkeskustelua.

Soita jäsenelle.

Varattu-ääni.

Paina tätä (katso näyttöä).

Kuuluu rinnankytkennän merkkiääni ja muodostuu kolmen osapuolen puhelu. Kun luuri lasketaan alas alaliittymässä, johon olet soittanut, mutta pidät luurisi nostettuna, alaliittymään soitetaan automaattisesti uudelleen.

© Ericsson Enterprise 2004