BusinessPhone – ACD-valvoja
Lähtevät puhelut

## Alaliittymä, jossa on siirto

Puhelunsiirron ohittamistoiminnon avulla voidaan soittaa johonkin tiettyyn alaliittymään, vaikka soitonsiirto olisikin aktivoitu kyseisessä alaliittymässä.

Valitse.

Anna alaliittymän numero.

Paina.

Yhteys määritettyyn alaliittymään kytkeytyy riippumatta siitä, minkä tyyppinen soitonsiirto alaliittymässä on aktivoitu.

© Ericsson Enterprise 2004