BusinessPhone – ACD-valvoja
Kuvaus

## Merkkiäänet

Merkkiäänet kuuluvat luurista.

Valintaääni (Järjestelmä voi ottaa vastaan merkkejä) |  |
Erityinen valintaääni (Järjestelmä voi ottaa vastaan merkkejä, puhelimessa on soitonsiirto) |  |
Soittoääni (Soittosignaali soitettaessa) |  |  |  | – toisto 4 sekunnin välein |
Erityinen soittoääni (Soitto linjalle 2) |  |  |  | – toisto 4 sekunnin välein |
Varattu-ääni (Valittu numero on varattu) |  |
Kytkemättömän alaliittymän merkkiääni (Valittu numero ei ole käytettävissä) |  |
Koputusääni |  |  |  |  |
Estoääni (Puhelu ei onnistu ruuhkan takia tai siksi, että numero on teljetty) |  |
Vahvistusääni (Toiminto vahvistetaan) |  |
Rinnankytkennän merkkiääni (Lähetetään kaikille osapuolille rinnankytkennän aikana) |  |
Neuvottelupuhelun merkkiääni (Lähetetään neuvottelun kaikille osapuolille) |  |  |  | – toisto 15 sekunnin välein |

### Soittosignaalit

Soittosignaalit kuuluvat puhelimesta.

Sisäpuhelu |  |  |  | – toisto 4 sekunnin välein |
Ulkopuhelu |  |  |  | – toisto 4 sekunnin välein |
Automaattisen takaisinsoiton merkkiääni |  |

Huom.

Tässä oppaassa mainitut merkkiäänet ja soittosignaalit viittaavat vakiojärjestelmään, mutta ne voivat vaihdella maittain.

© Ericsson Enterprise 2004