BusinessPhone – ACD-valvoja
Muita hyödyllisiä toiminteita

## Tandem-kokoonpano

Tandem-kokoonpano koostuu kahdesta puhelimesta, joilla on sama luettelonumero. Toinen puhelimista on määritetty ensisijaiseksi ja toinen toissijaiseksi. Toiminnon avulla käytössäsi voi olla esimerkiksi lankapuhelin työpöydällä (ensisijainen puhelin) ja yrityksesi rakennuksen alueella toimiva langaton puhelin (toissijainen puhelin), mikä parantaa viestintää. Tandem-kokoonpano toimii seuraavasti:

#### Tandem-kokoonpanon aktivointi

Toiss. päälle/pois

Paina tätä (esiohjelmoitu).

Tai:

Kytke toissijainen puhelin valmiustilaan valitsemalla tämä sarja.

Tulevat puhelut:

- Puhelimia käsitellään yhtenä alaliittymänä.

Lähtevät puhelut:

- Puhelimia käsitellään kahtena erillisenä alaliittymänä.

#### Tandem-kokoonpanon poistaminen käytöstä

Toiss. päälle/pois

Paina tätä (esiohjelmoitu).

Tai:

Kytke toissijainen puhelin pois valmiustilasta valitsemalla tämä sarja.

Tulevat puhelut:

- Toissijaiseen puhelimeen ei voi soittaa, ja ensisijainen puhelin toimii tavallisena erillispuhelimena.

Lähtevät puhelut:

- Puhelimia käsitellään kahtena erillisenä alaliittymänä.

#### Puhelunsiirto tandem-kokoonpanossa

Välipuhelu

Paina tätä ja valitse oma luettelonumero.

Siirto

Paina tätä.

© Ericsson Enterprise 2004